(kicad_symbol_lib (version 20220914) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "Escon_24/2" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "Escon_24/2" (at 0 -10.16 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (at 0 -10.16 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (at 0 -10.16 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "Escon_24/2_1_1"
      (rectangle (start -11.43 20.32) (end 11.43 -20.32)
        (stroke (width 0) (type default))
        (fill (type background))
      )
      (text "ESCON 24/2\n" (at 0 10.16 900)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
      (pin output line (at 13.97 17.78 180) (length 2.54)
        (name "M1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "A" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -12.7 180) (length 2.54)
        (name "A\\" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -15.24 180) (length 2.54)
        (name "B" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -17.78 180) (length 2.54)
        (name "B\\" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -13.97 5.08 0) (length 2.54)
        (name "DIO4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -13.97 2.54 0) (length 2.54)
        (name "DIO3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 0 0) (length 2.54)
        (name "DI2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "DI1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 10.16 0) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -13.97 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "AO2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 13.97 15.24 180) (length 2.54)
        (name "M2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -13.97 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "AO1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -10.16 0) (length 2.54)
        (name "AI2-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "AI2+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "AI1-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -17.78 0) (length 2.54)
        (name "AI1+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 13.97 12.7 180) (length 2.54)
        (name "M3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 17.78 0) (length 2.54)
        (name "VCC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 15.24 0) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at -13.97 12.7 0) (length 2.54)
        (name "+5V" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 6.35 180) (length 2.54)
        (name "H1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 3.81 180) (length 2.54)
        (name "H2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 1.27 180) (length 2.54)
        (name "H3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "Escon_50/5" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "" (at 0 -7.62 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (at 0 -7.62 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (at 0 -7.62 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "Escon_50/5_1_1"
      (rectangle (start -11.43 22.86) (end 11.43 -22.86)
        (stroke (width 0) (type default))
        (fill (type background))
      )
      (text "ESCON 50/5" (at 0 -11.43 900)
        (effects (font (size 1.27 1.27)))
      )
      (pin output line (at 13.97 20.32 180) (length 2.54)
        (name "M1_1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 12.7 0) (length 2.54)
        (name "PGND2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at -13.97 10.16 0) (length 2.54)
        (name "+5V" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 2.54 180) (length 2.54)
        (name "A" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 0 180) (length 2.54)
        (name "H1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "A\\" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "14" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "H2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "15" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "B" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "H3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 13.97 -12.7 180) (length 2.54)
        (name "B\\" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -13.97 2.54 0) (length 2.54)
        (name "DIO4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 13.97 17.78 180) (length 2.54)
        (name "M1_2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -13.97 0 0) (length 2.54)
        (name "DIO3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "DI2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -5.08 0) (length 2.54)
        (name "DI1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 7.62 0) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -13.97 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "AO2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -13.97 -10.16 0) (length 2.54)
        (name "AO1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "AI2-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -15.24 0) (length 2.54)
        (name "AI2+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -17.78 0) (length 2.54)
        (name "AI1-" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -13.97 -20.32 0) (length 2.54)
        (name "AI1+" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "29" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 13.97 15.24 180) (length 2.54)
        (name "M2_1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 13.97 12.7 180) (length 2.54)
        (name "M2_2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 13.97 10.16 180) (length 2.54)
        (name "M3_1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at 13.97 7.62 180) (length 2.54)
        (name "M3_2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 20.32 0) (length 2.54)
        (name "VCC1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 17.78 0) (length 2.54)
        (name "VCC2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -13.97 15.24 0) (length 2.54)
        (name "PGND1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "MIC5225-1.8V" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (at 0 -6.35 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "" (at 0 3.81 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "MIC5225-1.8V_1_1"
      (rectangle (start -6.35 5.08) (end 6.35 -5.08)
        (stroke (width 0) (type default))
        (fill (type background))
      )
      (pin power_in line (at -8.89 2.54 0) (length 2.54)
        (name "IN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -8.89 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -8.89 0 0) (length 2.54)
        (name "EN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin no_connect line (at 8.89 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "P4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 8.89 2.54 180) (length 2.54)
        (name "OUT" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
